Схема кабеля (Yarus К2100+Т2100light)

1 пин с К2100 должен приходить на 1 пин лайта.

RJ11..........................RJ11
1:.........VCC (7.4 V)........1
2:.............CTS...............2
3:.............RTS...............3
4:.............GND..............4
5:.............TX.................5
6:.............RX.................6