Схема кабеля (Yarus К2100+Т2100light)

1 пин с К2100 должен приходить на 1 пин лайта.  
  
RJ11..........................RJ11  
1:.........VCC (7.4 V)........1  
2:.............CTS...............2  
3:.............RTS...............3  
4:.............GND..............4  
5:.............TX.................5  
6:.............RX.................6