Схема кабеля (Yarus К2100+Т2100Lite)

1 пин с К2100 должен приходить на 1 пин лайта.  
  
RJ12..........................RJ12  
1:.........VCC (7.4 V)........1  
2:.............CTS...............2  
3:.............RTS...............3  
4:.............GND..............4  
5:.............TX.................5  
6:.............RX.................6

Используемые разъёмы:

* 2x Rj12(6p6c)

Используемый кабель:

* ШТЛП-6 Кабель телефонный, 6 жил ССА, черный (0.12мм х7)

Длина кабеля

* 50см